
**BATA SANITARIA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**



**DESCRIPCIÓN:**


Cierre en espalda mediante velcro en escote, montando el lado derecho sobre el izquierdo.

Anudada en ambos costados, en zona interior en el lado derecho y en zona exterior en el lateral izquierdo.

Puños elásticos.

Escote rematado con vivo que sujeta velcro de ajuste de escote espalda.


**DESPIECE PATRÓN:**



**CONFECIÓN:**

Vivo escote:

Vivo de 2,5 cosido a bocadillo (sin redoblar).




Pespunte de cadeneta, grupo 400

También puede cofeccionarse con máquina plana, puntada 301

Velcro escote espalda:


Introducido en el vivo y cosido al mismo tiempo que este.

El escote espalda izquierdo lleva un velcro hembra de 17,5 cm x 3 cm, en exterior.





El escote espalda derecho lleva un velcro macho de 4 cm x 3 cm, en interior





Puño:

Remallado de tres hilos.

Pespunte grupo 500.

Dimensiones del puño terminado en reposo 6 cm x 7,5 cm

Costuras de unión en hombros, sisas y mangas:

Remalladora de 4 hilos.

Pespunte grupo 500.

Uniones centro manga:

Unión mediante ultrasonido

En caso de no disponer de máquina de ultrasonido puede confeccionarse con remalladora de 4 hilos, pespunte grupo 500.

Cintas para anudar:

Unidas mediante ultrasonidos.

En caso de no disponer de máquina de ultrasonidos puede confeccionarse con máquina plana, pespunte 301.

**MEDIDAS Y POSICIÓN CINTAS PARA ANUDAR:**

**En interior**

|  |  |
| --- | --- |
| * *Espalda derecha: 45 cm x 1,5 cm*   Doble unida con ultrasonidos, doblez en la zona del borde espalda para reforzar. En caso de no disponer de máquina de ultrasonidos puede confeccionarse con máquina plana, pespunte 301. |  |


|  |  |
| --- | --- |
| * *En costado derecho: 45 cm x 1,5 cm*   Doble unida con ultrasonidos. En caso de no disponer de máquina de ultrasonidos puede confeccionarse con máquina plana, pespunte 301. |  |

**En exterior**

|  |  |
| --- | --- |
| * Espalda izquierda: 67 cm x 1,5 cm   **Sencilla** unida con ultrasonidos. En caso de no disponer de máquina de ultrasonidos puede confeccionarse con máquina plana, pespunte 301. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * Delantero izquierdo: 45 cm x 1,5 cm   **Doble** unida con ultrasonidos. En caso de no disponer de máquina de ultrasonidos puede confeccionarse con máquina plana, pespunte 301. |  |

**POSICIÓN CINTAS PARA ANUDAR**



**MEDIDAS PRENDA TERMINADA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | XS-S | M-L | XL-XXL |
| A | Largo prenda | 118 | 120 | 122 |
| B | ½ pecho (prenda cerrada plana) | 62 | 70 | 78 |
| C | Contorno bajo | 134 | 150 | 166 |
| D | Sisa | 27 | 30 | 33 |
| E | Largo de manga | 59 | 61 | 63 |
| F | Hombro | 21.2 | 24 | 26.9 |
| G | Contorno total escote | 58.5 | 62 | 65.5 |
| H | Ancho puño | 6 | 6 | 6 |
| I | Altura puño | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|  | | | | |